**上海餐厨垃圾处理设备在使用时需要注意哪些事项呢？**

餐厨垃圾处理设备是餐饮行业、企事业单位、学校食堂、住宅小区、在回收餐具过程中就把餐桌剩余和餐盘中的有机废弃物经过被动式油水渣分离器预处理及分类后油、水、渣三相分离。此时，20%-60%的油水从餐厨垃圾中被分离出来从源头减量化为后面终端处理节能化；再把分离出来的食物残渣经过八小时高温灭菌和干燥最终产出物再次减量80%-90%；加入高温生物菌种经过8小时高温灭菌、发酵，加入的高温生物菌经过和动物食物同源性生化反应，可做成高蛋白动物饲料基料，能长期保存且无异味。这样的设备在未来的中国将疯狂的推行，也是为城市可持续发展垫定坚实的基础。

**那么在使用餐厨垃圾处理设备时需要注意哪些事项呢？**

1、 开启机器前，请确保投料口和卸料口盖门关紧；

2、 机器运行过程中不可打开投料口或卸料口；

3、 每次投放餐厨垃圾量不可超过机器额定容量；

4、 请勿投入筷子、饮料罐、玻璃制品、陶瓷制品、石块、金属等硬物、体积较大的骨头以及其他无法粉碎、溶解的物体；

5、 按启动按钮进行自动卸料。完成卸料（一般不超过20分钟）后务必手动关闭电源开关，停止机器运行；

6、 请确保机器平稳放置。不可放置在倾斜、震动或其他影响机器运行的地方；

7、 请确保机器放置在不受雨淋水洒的地方，电控电路不会受潮，以免发生短路漏电等状况；

8、 请勿将机器放置在高于50摄氏度或低于零下40摄氏度的环境中使用；

9、 请勿将机器放置在电房、油罐等容易造成火灾、爆炸等以外的地点、设施旁使用；

10、不可擅自拆装机器，出现故障需进行维修时请联络专业人员；

长沙雷邦环保科技有限公司是国内专业从事餐厨\果蔬垃圾处理和生活垃圾处理环保行业的自动化机械设备生产企业。公司秉承“安全、高效、绿色、循环” 理念，致力于中国有机垃圾的可再生处理。公司的战略目标是深耕餐厨、园林、农业废弃物垃圾市场，让中国更多的有机垃圾变废为宝，成为国内最优秀的有机垃圾处理公司。